|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ロボットのうごき | プログラム |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ1 | 10 １びょうかん、とまる  20 １びょうかん、まえにすすむ  30 １びょうかん、とまる  40 １びょうかん、うしろにすすむ  50 とまる | 10 OUT0:WAIT60  20 OUT10:WAIT60  30  40  50 OUT0 |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2 | 10 １びょうかん、とまる  20 ５びょうかん、みぎにまわる  30 とまる | 10 OUT0:WAIT60  20  30 |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ3 | 10 １びょうかん、とまる  20 ５びょうかん、ひだりにまわる  30 とまる | 10 OUT0:WAIT60  20  30 |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ4 | 10 １びょうかん、とまる  20 ５びょうかん、みぎにまわる  30 ５びょうかん、ひだりにまわる  40 １びょうかん、とまる  50 10ぎょうめにもどる | 10 OUT0:WAIT60  20  30  40 OUT0:WAIT60  50 GOTO 10 |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ5 | 10 １びょうかん、とまる  20 １びょうかん、まえにすすむ  30 １びょうかん、うしろにすすむ  40 0.5びょうかん、みぎにまわる  50 20ぎょうめにもどる | 10 OUT0:WAIT60  20  30  40 OUT 　:WAIT30  50 GOTO 20 |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ6  （じゆうにうごかしてみよう） | 10 １びょうかん、とまる  20  30  40  50  60 とまる | 10 OUT0:WAIT60  20  30  40  50  60 OUT0 |