|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ロボットのうごき | プログラム |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ1 | 10 １びょうかん、とまる20 １びょうかん、まえにすすむ30 １びょうかん、とまる40 １びょうかん、うしろにすすむ50 とまる | 10 OUT0:WAIT6020 OUT10:WAIT60304050 OUT0 |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2 | 10 １びょうかん、とまる20 ５びょうかん、みぎにまわる30 とまる | 10 OUT0:WAIT602030 |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ3 | 10 １びょうかん、とまる20 ５びょうかん、ひだりにまわる30 とまる | 10 OUT0:WAIT602030 |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ4 | 10 １びょうかん、とまる20 ５びょうかん、みぎにまわる30 ５びょうかん、ひだりにまわる40 １びょうかん、とまる50 10ぎょうめにもどる | 10 OUT0:WAIT60203040 OUT0:WAIT6050 GOTO 10 |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ5 | 10 １びょうかん、とまる20 １びょうかん、まえにすすむ30 １びょうかん、うしろにすすむ40 0.5びょうかん、みぎにまわる50 20ぎょうめにもどる | 10 OUT0:WAIT60203040 OUT 　:WAIT3050 GOTO 20 |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ6（じゆうにうごかしてみよう） | 10 １びょうかん、とまる20 30405060 とまる | 10 OUT0:WAIT602030405060 OUT0 |