**プログラム１．きーぼーどのかずをしらべよう**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | プログラムのないよう | プログラム |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ1 | 10　ｷｰﾎﾞｰﾄﾞにゅうりょくをまつ  20　おされたボタンのかずを  　　がめんにうつす  30　0.5びょう、まつ  40　10ぎょうめにもどる | 10 K=INKEY()  20 PRINT K  30 WAIT30  40 GOTO 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8  すうじ： |  |
| 4  すうじ： | 5  すうじ： | 6  すうじ： |
|  | 2  すうじ： |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ↑  すうじ： |  |
| ←  すうじ： | ↓  すうじ： | →  すうじ： |

**プログラム２．ラジコンそうさできるようにしよう**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | プログラムのないよう | プログラム |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2 | 10　ｷｰﾎﾞｰﾄﾞにゅうりょくをまつ  20　「8」がおされたら、 まえに0.5びょうすすみ、とまる。  30　「2」がおされたら、うしろに0.5びょうすすみ、とまる。  40　「4」がおされたら、 まえに0.5びょうすすみ、とまる。  50　「6」がおされたら、 まえに0.5びょうすすみ、とまる。  60 　10ぎょうめにもどる | 10 K=INKEY()  20 IF=K=56:OUT10:WAIT30:OUT0  30 IF=K=50:OUT5:WAIT30:OUT0  40 IF=K=52:OUT6:WAIT30:OUT0  50 IF=K=54:OUT9:WAIT30:OUT0  60 GOTO 10 |