**プログラム１．きーぼーどのかずをしらべよう**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | プログラムのないよう | プログラム |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ1 | 10　ｷｰﾎﾞｰﾄﾞにゅうりょくをまつ20　おされたボタンのかずを　　がめんにうつす30　0.5びょう、まつ40　10ぎょうめにもどる | 10 K=INKEY()20 PRINT K30 WAIT3040 GOTO 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8すうじ： |  |
| 4すうじ： | 5すうじ： | 6すうじ： |
|  | 2すうじ： |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ↑すうじ： |  |
| ←すうじ： | ↓すうじ： | →すうじ： |

**プログラム２．ラジコンそうさできるようにしよう**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | プログラムのないよう | プログラム |
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2 | 10　ｷｰﾎﾞｰﾄﾞにゅうりょくをまつ20　「8」がおされたら、 まえに0.5びょうすすみ、とまる。30　「2」がおされたら、うしろに0.5びょうすすみ、とまる。40　「4」がおされたら、 まえに0.5びょうすすみ、とまる。50　「6」がおされたら、 まえに0.5びょうすすみ、とまる。60 　10ぎょうめにもどる | 10 K=INKEY()20 IF=K=56:OUT10:WAIT30:OUT030 IF=K=50:OUT5:WAIT30:OUT040 IF=K=52:OUT6:WAIT30:OUT050 IF=K=54:OUT9:WAIT30:OUT060 GOTO 10 |